Приложение № 1 к извещению о проведении электронного аукциона

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**Описание объекта закупки**

Содержание дорог в зимний период

**Место выполнения работ:** РФ, Кемеровская область , Таштагольский район, пгт. Шерегеш,

**Срок выполнения работ:** с 01.03.2024г. по 30.04.2024г.

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Характеристика и требования к работам, установленные заказчиком |
| 1 | ***Требования Заказчика:***- до начала производства работ на согласование Заказчику предоставляются утвержденные сметы на каждый вид работ;- Исполнитель может начать выполнение работ на объекте после утверждения Заказчиком предоставленной схемы организации движения и ограждения мест производства работ и получения от Заказчика разрешения на право производства работ;- Исполнитель в соответствии с требованиями норм и соблюдением техники безопасности производит перебазировку на объекты и обратно, сборку и разборку всех крупногабаритных машин и механизмов и оборудования;- Исполнитель осуществляет входной контроль поступающих материалов на объект, выполняет операционный контроль качества работ;- выполненные работы должны соответствовать ведомости объемов работ и периодичности (приложение №1 к техническому заданию);- исполнительная документация должна соответствовать требованиям ГОСТ и техническим стандартам;- Соблюдать правила техники безопасности и охраны труда, ГОСТ, СНиП;***Привлечение субподрядчиков допускается:*** с письменного согласия Заказчика допускается привлечение субподрядчиков, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) работ, предусмотренных в Техническом задание.***Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ:****- Все работы должны выполняться Подрядчиком в соответствии с действующими СНиП, ГОСТ, ТУ и другими нормативными документами.**- Экологические, противопожарные и другие мероприятия должны выполняться Подрядчиком в соответствии с нормативными и правовыми актами РФ, а так же предписаниями надзорных органов.**- Обеспечение Подрядчиком в период проведения работ выполнения необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по охране окружающей среды, охране труда, безопасности труда и электробезопасности.**- Соблюдение Подрядчиком техники безопасности.**- При использовании автоподъемника обязательно наличие документа у Подрядчика, подтверждающего право выполнения обязанностей рабочих людьми автоподъемника и машиниста автоподъемника (рабочие и машинисты должны быть обучены и аттестованы комиссией предприятия или в учебном комбинате в установленном порядке), удостоверения вальщиков.**- К работам должны быть допущены только лица, прошедшие документально оформленный инструктаж на рабочем месте.* *- Обязательно присутствие ответственного лица за технику безопасности на месте выполнения работ.**- Место проведения работ должно быть огорожено временным забором или сигнальной лентой.* |

**Ведомость объемов работ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***№ пп*** | ***Наименование работ*** | ***Ед. изм.*** | ***Кол-во*** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Раздел 1. Вывоз снега январь-февраль 2024г** |
| 1 | Погрузка материалов в автотранспортные средства погрузчиками на пневмоколесном ходу с перемещением на расстояние до 10 м: снег | 100 куб.м | 498,95 |
| 2 | Погрузка материалов в автотранспортные средства погрузчиками на пневмоколесном ходу с перемещением на расстояние до 10 м: на каждые следующие 10 м перемещения добавлять к 01-10-001-1 - 01-10-001-3 | 100 куб.м | 498,95 |
| 3 | Простой автомобилей-самосвалов под погрузкой-разгрузкой грузов 1-го класса при погрузке механизированным способом: грузоподъемность 10 т | 100т  | 49,895 |
| 4 | При перевозке грузов 1-го класса по дорогам с усовершенствованным типом покрытия на расстояние до 3 км принимать на каждый километр (добавлять к 01-11-002-1 - 01-11-002-5): грузоподъемность 10 т | 100т | 49,895 |
|

|  |
| --- |
| **Раздел 2. Подсыпка дорог противогололедными средствами в 2024году(март-апрель)** |

 |
| 5 | Распределение пескосоляной смеси или фрикционных материалов: комбинированной дорожной машиной мощностью менее 210 л.с. | 10000кв.м | 156,90625 |
| 6 | Доставка противогололедных материалов к месту распределения: комбинированными дорожными машинами мощностью менее 210 л.с. | 10 км расстояние доставки | 0,05 |
| 7 | Смесь песчано-гравийная | Куб.м | 235,36 |
|

|  |  |
| --- | --- |
|

|  |
| --- |
| **Раздел 3. Очистка лестничных сходов, пешеходных дорожек, остановок в 2024году(март-апрель)** |

 |

 |
| 8 | Очистка тротуаров, площадок отдыха и стоянок автомобилей от снега и льда вручную | 1000кв.м | 209,16 |
| 9 | Очистка лестничных сходов от снега и льда | 1000кв.м | 4,65 |
| 10 | Россыпь песка вручную на лестничных сходах | 1000кв.м | 3,312 |
| 11 | Россыпь песка вручную на тротуарах, остановках общественного транспорта, площадках отдыха | 1000кв.м | 13,962 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ОБЩАЯ СЕТЬ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ |  |  |
| ШЕРЕГЕШСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ |  |  |
| по вывозке снега с территории поселка март-апрель 2024г. |
|   | Наименование дороги | Протяженность, м | Ширина,м  | Толщина, м | Количество раз | Объем, м³ |
| 1 | ул. Дзержинского | 560 | 10 | 1 | 2 | 11200 |
| 2 | ул. Дзержинского у почте | 200 | 6 | 1 | 1 | 1200 |
| 3 | остановка Н. Шерегеш | 60 | 20 | 1 | 2 | 2400 |
| 4 | ул. Гагарина вдоль гаражей | 515 | 6 | 1 | 1 | 3090 |
| 5 | от ул. Дзержинского - в зону СТК "Шерегеш" | 2399,583 | 6 | 1 | 2 | 28795 |
| 6 | ул. Лесная | 535 | 6 | 1 | 1 | 3210 |
| **ИТОГО** | **4 270** |  |  |  | **49 895** |

|  |  |
| --- | --- |
| ОБЩАЯ СЕТЬ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ |  |
| ШЕРЕГЕШСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ |  |
| шлаковка март-апрель 2024гг. |  |
|   | Наименование дороги | Протяженность, м | Ширина полотна,м | Количество раз | Итого площадь, м² |
|   | ул. Дзержинского | 560 | 10,00 | 31 | 173600,00 |
|   | ул. Гагарина | 380 | 6,00 | 31 | 70680,00 |
|   | ул. Советская к школе | 180 | 6,00 | 31 | 33480,00 |
|   | сбойка с ул. Гагарина на ул. Водозаборная | 240 | 10,00 | 31 | 74400,00 |
|   | Маршрут 101 | 2900 | 10,00 | 31 | 899000,00 |
|   | ул. 40 лет Отября | 101,6666 | 6,00 | 30 | 18300,00 |
|   | ул. 19 партсъезда | 265 | 10,00 | 30 | 79500,00 |
|   | ул. 19 партсъезда | 0,4166 | 6,00 | 1 | 2,50 |
|   | от ул. Дзержинского - в зону СТК "Шерегеш" | 500 | 7,00 | 31 | 108500,00 |
|   | на кладбище | 600 | 6,00 | 31 | 111600,00 |
| ИТОГО | 5725,833 |   |   | 1569062,50 |

|  |  |
| --- | --- |
| Ведомость объемов работ по содержанию территории Шерегешского городского поселения: очистка лестничных сходов от снега |  |
| на март-апрель 2024 год  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Виды работ** | **Ед.изм.** | **Улицы** |  |  | **Всего** |  |
| **ул.Гагарина 6** | **ул.Гагарина 12 желез.** | **ул.Дзержинского 8а** | **ул.Гагарина 14** | **ул.Гагарина 24** | **ул.Дзержинского 17** | **40 лет Октября** | **Держинского, 8 и 11** | **Дзержинского,18 к школе**  |  |  |
| *длина, м* | *м* | *37* | *2* | *5* | *10* | *8* | *10* | *20* | *4* | *23* | *119* |  |
| *ширина, м* | *м* | *5* | *1* | *2* | *1* | *3* | *1,5* | *1,5* | *1* | *4* | *20* |  |
| *площадь, м2* | *м2* | 185 | 2 | 10 | 10 | 24 | 15 | 30 | 4 | 92 | *276* |  |
| *цикличность* | *цикл* | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |   |  |
| Очистка лестниц | расчет | *37м/1000м\*13ц* | *2м/1000м\*13ц* | *5м/1000м\*13ц* | *10м/1000м\*13ц* | *8м/1000м\*13ц* | *10м/1000м\*13ц* | *20м/1000м\*13ц* | *4м/1000м\*13ц* | *23м/1000м\*13ц* |   |  |
| 1000 м² | **2,405** | **0,026** | **0,130** | **0,130** | **0,312** | **0,195** | **0,390** | **0,052** | **1,196** | **4,836** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведомость объемов работ по содержанию территории Шерегешского городского поселения: очистка пешехоных дорожек от снега |  |
| на март-апрель 2024 год |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Виды работ** | **Ед.изм.** | **Улицы** | **Всего** |
| **ул. Советская** | **от КДЦ "Мустаг" до ул. Гагарина, 20** | **ул.Дзержинского 8а (магазин "Пятерчка")** | **ул.Дзержинского 6 к магазину "Магнит"** |  **ул. Дзержинского, 17 к д/саду** | **ул. Юбилейная,11 - ул. Дзержинского, 19** | **Площадь у КДЦ "Мустаг"** | **ул. Весенняя** | **ул. Звездная** | **ул. Ключевая** |  |
| *длина, м* | *м* | *250* | *125* | *30* | *50* | *90* | *15* | *75* | 1000 | *988* | 1900 | *4523* |
| *ширина, м* | *м* | *1* | *1* | *2* | *2* | *1* | *1* | *6* | 4 | *4* | 4 | *26* |
| *площадь, м2* | *м2* | 250 | 125 | 60 | 100 | 90 | 15 | 450 | 4000 | 3952 | 7600 | *1090* |
| *цикличность* | *цикл* | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |   |
| Пешеходные дорожки | расчет | *250м/1000м\*13ц* | *125м/1000м\*13ц* | *30м/1000м\*13ц* | *50м/1000м\*13ц* | *90м/1000м\*13ц* | *15м/1000м\*13ц* | *75м/1000м\*13ц* | *1000м/1000м\*13ц* | *988м/1000м\*13ц* | *1900м/1000м\*13ц* |   |
| 1000 м² | **3,250** | **1,625** | **0,780** | **1,300** | **1,170** | **0,195** | **5,850** | **52,000** | **51,376** | **98,800** | **216,346** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведомость объемов работ по содержанию территории Шерегешского городского поселения: очистка остановок от снега |  |  |
| на март-апрель 2024 год |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Виды работ** | **Ед.изм.** | **Улицы** | **Всего** |  |  |
| **ул.Вокзальная** | **ул.Вокзальная** | **ул.Таежная** | **ул.Таежная** | **ул.Пушкина** | **ул.Первомайская** | **ул.В.Волошиной** | **ул.Водозаборная** |  |  |  |
| *длина, м* | *м* | *5* | *5* | *5* | *3* | *3* | *3* | *5* | *5* | *29* |  |  |
| *ширина, м* | *м* | *3* | *3* | *3* | *1,5* | *1,5* | *1,5* | *3* | *3* | *16,5* |  |  |
| *площадь, м2* | *м2* | 15 | 15 | 15 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 15 | 15 | *73,5* |  |  |
| *цикличность* | *цикл* | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |   |  |  |
| Очистка остановок | расчет | *15м/1000м\*13ц* | *15м/1000м\*13ц* | *15м/1000м\*13ц* | *4,5м/1000м\*13ц* | *4,5м/1000м\*13ц* | *4,5м/1000м\*13ц* | *15м/1000м\*13ц* | *10м/1000м\*13ц* |   |  |  |
| 1000 м² | **0,202** | **0,202** | **0,202** | **0,066** | **0,066** | **0,066** | **0,202** | **0,202** | **1,208** |  |  |

*Приложение №1 к техническому заданию*

**3.Место, срок и условия обеспечения, выполнения работы, оказания услуги**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Условия** | **Требования заказчика** |
| 1 |  Место выполнения работ | Кемеровская область - Кузбасс, Таштагольский муниципальный район, Шерегешское городское поселение, пгт. Шерегеш |
| 2 | Условия выполнения работ | Согласно «Техническому заданию» аукционной документации. |
| 3 | Срок выполнения работ | с 01.03.2024г. по 30.04.2024г. |
| 4 | График исполнения контракта в части срока\* | Не требуется |

\*если контракт заключается на срок более чем три года и цена контракта составляет более чем сто миллионов рублей.

**5. Гарантии качества товаров, работ, услуг**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Условия** | **Требования заказчика** |
| 1 | Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара\* | Не предусмотрено |
| 2 | Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий его качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на обслуживание товара в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товара\*\* | Не предусмотрено |
| 3 | Требования к предоставлению гарантии производителя и (или) поставщика данного товара и к сроку действия такой гарантии. \*\*\* | Не предусмотрено |

|  |  |
| --- | --- |
| От Заказчика: | От Поставщика:  |
| ГлаваШерегешского городского поселения  В.С. Швайгерт |  |   |  |
|  |  |
| М.П. | М.П. |